(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "BQ34Z100PWR-G1" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 0 22.86 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "BQ34Z100PWR-G1" (id 1) (at 0 20.32 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm" (id 2) (at 0 22.86 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 22.86 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "BQ34Z100PWR-G1_0_1"
      (rectangle (start -10.16 17.78) (end 10.16 -20.32)
        (stroke (width 0.1524) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "BQ34Z100PWR-G1_1_1"
      (pin output line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "P2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "SRN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 7.62 180) (length 2.54)
        (name "P6/TS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "P5/HDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 0 180) (length 2.54)
        (name "P4/SCL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 2.54 180) (length 2.54)
        (name "P3/DAT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -12.7 2.54 0) (length 2.54)
        (name "VEN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 12.7 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "P1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 5.08 0) (length 2.54)
        (name "BAT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 10.16 0) (length 2.54)
        (name "CE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -12.7 12.7 0) (length 2.54)
        (name "REGIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 12.7 12.7 180) (length 2.54)
        (name "REG25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "SRP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
